5. pielikums

Ministru kabineta
2021. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_
noteikumiem Nr. \_\_\_\_

**Ēkas energoefektivitātes rādītāju salīdzinošā vērtēšanas skala**

|  |
| --- |
| **Ēkas energoefektivitātes novērtējums (kWh/m2/gadā) un Klase** [[[1]](#endnote-1)]**00****00****X****Kopā****Apkurei** 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450+**Ēkas primārās enerģijas novērtējums (kWh/m2/gadā) un Klase****Primārā kopējā enerģija****Primārā neatjaunojamā enerģija** 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450+**00****00****Y** |

1. Ēkas energoefektivitātes novērtējuma rādītāji ēkas apkures un kopā (apkurei, karstā ūdens sagatavošanai, mehāniskajai ventilācijai, apgaismojumam, dzesēšanai un papildu) un ēkas neatjaunojamā daļa un kopējās primārās enerģijas rādītāji, kas aprēķināti saskaņā standartu LVS EN ISO 52000-1:2020 un energoefektivitātes klases apkurei (X) un primārās enerģijas rādītājam (Y) saskaņā ar noteikumu 4.nodaļas nosacījumiem. [↑](#endnote-ref-1)